## Tetőkárpit eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa vagy karcolja meg a tetőkárpitot.
- Legyen óvatos, nehogy megsértse a műszerfalat vagy más belső burkolati elemet.

1. | Szerelje ki a következőket: Első oszlop burkolat, mindkét oldalon Középső ajtóoszlop felső burkolat, egyik oldalon. Oldalfali hátsó oszlop burkolat, egyik oldalon. Visszapillantó tükör Olvasólámpák, néhány modellnél Utastér-világítás Napfénytető-kapcsoló Hátsó biztonsági öv felcsévélő fedél

2. | Mindkét oldalon szerelje ki a fedeleket (A), és szerelje ki az önmetsző ET lemezcsavarokat, majd szerelje ki a napellenzőt (A) és a tartót (B).

3. | Vegye le a fedeleket (A). Szerelje ki az önmetsző ET lemezcsavarokat, majd szerelje ki a kapaszkodót (B). Szerelje ki a többi kapaszkodót.

4. | Szerelje ki a tetőkárpitot (A).
-1 | Szerelje ki a megmaradó középső ajtóoszlop burkolat (B) és az oldalfali hátsó oszlop burkolat (C) felső részét.
-2 | Oldja a rögzítőket (D) a tetőkárpitról.
-3 | Szerelje ki a megmaradó első ajtónyílás-burkolatot (E) és a hátsó ajtónyílás-burkolatot (F) mindegyik tetőrészből.
-4 | Napfénytetővel: Szerelje ki a csatlakozóhüvelyt (G). Egy másik szerelő segítségével csatolja le a rögzítőket (H), és oldja a rögzítőelemeket (I) a tetőkárpit első részének lehúzásával.
-5 | Süllyessze le a tetőkárpitot.
-6 | Napfénytető nélkül: Szerelje ki a párnaszalagot (J), majd szerelje ki a belső kábelköteget (K) a tetőkárpitból.
Napfénytetővel: Napfénytető nélkül:

5. | Szerelje ki a tetőkárpitot a hátfali ajtónyíláson keresztül.

6. | Ha szükséges, csatolja le a kampókat (A) és a rögzítőket (B), majd szerelje ki az első tető oldalsó betétet (B) és a hátsó tető oldalsó betétet (C).

7. | Szerelje be a tetőkárpitot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Amikor visszaszereli a tetőkárpitot a hátsó ajtónyíláson keresztül, legyen óvatos, hogy ne gyűrje össze vagy ne hajtsa be. Ezenkívül legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát. Cserélje ki a sérült rögzítőket, és cserélje ki a párnaszalagot. Ha egy napellenző vagy egy kapaszkodó rögzítőcsavarján kopott a menet, akkor ott használjon egy külön erre a célra készült túlméretes önmetsző ET lemezcsavart. Ellenőrizze, hogy a tetőkárpit mindkét oldala biztosan a burkolathoz van-e rögzítve.