## Ablaktörlő fokozatvezérlő-áramkör beviteli teszt

1. | Szerelje ki az ablaktörlő/mosó kapcsolót. Balkormányos típus és KE modell: Jobbkormányos típus a KE kivételével:

2. | Bekötött csatlakozó mellett végezze el ezeket a bemenet méréseket a csatlakozón. Ha a vizsgálat problémát mutat ki, keresse meg az okot és küszöbölje ki, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha a bemenet mérés rendben van, cserélje ki az ablaktörlő/mosó kapcsolót.
Érintkező fészek | Vezeték | Mérési állapot | Mérés: Kívánt eredmény | A lehetséges ok, ha nincs eredmény
--- | --- | --- | --- | ---
12 [9] | BLU/WHT | Gyújtáskapcsoló ON (II), az ablaktörlő kapcsoló "INT" állásban | Ellenőrizze a feszültséget az 12. sz. [9.sz.] és a 4. sz. [3. sz.] érintkező között: Kürölbelül 0-5 V - 0-5 V értéknek kell lennie, ismétlődően. | Hibás ablaktörlő/mosó kapcsoló Hibás ablaktörlő motor Szakadás a vezetékben
[ ]:Jobbkormányos típus a KE kivételével