## Belső kárpit eltávolítása / beszerelése - csomagtartó padlója és oldala

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa vagy ne karcolja meg a burkolatot és a burkolati elemeket.

Szerelje ki a burkolatot az ábrán látható módon.
Szerelje be a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.
- Győződjön meg róla, hogy a csomagtér-világítás csatlakozó megfelelően van-e összedugaszolva.
- A hátsó oldalburkolat beszerelésekor győződjön meg róla, hogy nincs-e becsípődés az övben.
- A rögzítőcsavar beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy az övek nincsenek-e megcsavarodva vagy összecsomózódva.