## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: M

M diagnosztikai hibakód jelző: | Hiba az üzemmódvezérlő mechanizmusban, az ajtókban vagy a motorban

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik az L hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze az üzemmódvezérlő motort. Az üzemmódvezérlő motor rendben van? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Cserélje ki az üzemmód-állítómotort vagy javítsa meg az üzemmód vezérlő mechanizmust vagy az ajtókat.n