## Hátsó üléspárna szétszerelése/összeszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor egy laposvégű csavarhúzóval feszít, burkolja be védőszalaggal, és tegyen védőszalagot a kapcsolódó alkatrészekre, hogy megelőzze a sérülést.
- A bal oldali üléspárna látható; a jobb oldali üléspárna hasonló.

1. | Szerelje ki a hátsó üléspárnát.

2. | Szerelje ki a csavarokat, szerelje ki a láb burkolatot (A), miközben mindkét csapos részt (B) kifelé húzza.

3. | Szerelje ki az alsó burkolat fedelet (A).

4. | Szerelje ki az összes csavart és a hálórögzítő burkolatot (A). Oldja a háttámla-burkolat szélét (B) körben végig az alsó burkolatról (C).

5. | Szerelje ki az alsó burkolatot (A).

6. | Oldja az üléspárna-burkolat (B) kampós szalagjait (A) az üléspárnakeretről (C).

7. | Szerelje ki a csavart (A) és csatolja le a rögzítőt (B), majd szerelje ki a háttámlaállító-burkolatot (C).

8. | Válassza le az üléspárnakeretet (A) és az üléspárna-burkolatot/betétet (B).

9. | Szerelje ki a lábcsövet (A) az üléspárnakeretről (B):
-1 | Kösse le a vezérlőkábelt (C). Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábelt.
-2 | Oldja a rögzítőanyát (D), majd szerelje ki a rögzítőcsapokat (E).
-3 | Szerelje ki a lábcsövet, a perselyeket (F) és a kábeltartó kampót (G).
-4 | Ha szükséges, szerelje ki a hasított hüvelyeket (H).

10. | Szerelje vissza az üléspárnát a szétszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Hogy az üléspárna-burkolatban elkerülje a gyűrődéseket, egyenletesen feszítse rá az anyagot a betétre. Győződjön meg róla, hogy a vezérlőhuzal biztosan csatlakozik-e. Cserélje ki újakra a rögzítőanyákat és a hasított hüvelyeket, amiket kiszerelt.