## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0112

DTC P0112: | IAT érzékelő áramkör kis feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze az IAT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül 140°C vagy nagyobb, illetve 0.14 V vagy kisebb érték jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az IAT érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Csatlakoztassa le az IAT/MAP érzékelő 4-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Ellenőrizze az IAT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül 140°C vagy nagyobb, illetve 0.14 V vagy kisebb érték jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

7. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

8. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 3. sz. csatlakozóját (52-pólusú).

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az IAT/MAP érzékelő 4-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 3.sz. csatlakozó 51.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozódoboz 80.sz. érintkező) és a MAP érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Cserélje ki a MAP érzékelőt.

12. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

15. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

16. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P112 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az IAT érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

17. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

18. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P112 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az IAT érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n