## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0335

DTC P0335: | A CKP érzékelőn nincs jel

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Ha a motor nem indul be, indítózzon 10 másodpercig.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0335? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a CKP érzékelőnél és az ECM-nél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Kösse le a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítsa meg a szakadást a CKP érzékelő és a PGM-FI 1. sz. főrelé közötti vezetékben, majd folytassa a következő lépéssel: 20.

9. | Mérje meg a feszültséget a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a test között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

10. | Mérje meg az ellenállást a CKP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 1.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 30.sz. érintkező) és a forgattyústengely-helyzetérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20.

11. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

12. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozódobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 43. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 14.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 43.sz. érintkező) és a forgattyústengely-helyzetérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

15. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

16. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységről.

17. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 43. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 14.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 43.sz. érintkező) és a forgattyústengely-helyzetérzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 25.

18. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

19. | Cserélje ki az CKP érzékelőt.

20. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

23. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

24. | Indítsa be a motort.

25. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0335 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a CKP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

26. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

27. | Indítsa be a motort.

28. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0335 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a CKP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n