## Hétsebességes üzemmód főkapcsoló/kormányrúdkapcsoló cseréje

Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítást vagy karbantartást végezne, nézze át a következő részeket az SRS-fejezetben;

- A részegységek elhelyezkedése.
- Óvintézkedések és műveletek.

1. | Távolítsa el a vezetőoldali légzsákot a kormánykerékből.

2. | Kösse le a főkapcsolót (7SPEED MODE) és a kormányváltó kapcsolójának csatlakozóját (A).

3. | Tévolítsa el a csavarok burkolatát (B), majd csavarja ki a csavarokat.

4. | Szerelje ki a kapcsolót (C), és szereljen be egy újat.

5. | Csatlakoztassa a kapcsoló csatlakozóját, helyezze be azt a csatlakozótartóba, és vezesse el a vezetékköteget a vezetékköteg-vezetőben.

6. | Szerelje be a vezetőoldali légzsákot.