## Alacsony üzemanyag-szintjelző ellenőrzése

1. | Végezze el az üzemanyagszint-jeladóegység ellenőrzését. Ha a rendszer rendben, folytassa a következő lépéssel: 2. Ha a rendszerben hiba van, javítsa ki.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót BE állásba, amikor az úszó E(EMTY/ÜRES) szintet mutat. Ha az alacsony üzemanyagszint jelző világít, folytassa a következő lépéssel: 3. Ha az alacsony üzemanyagszintet jelző lámpa nem világít, nézze meg az alacsony üzemanyagszint ellenőrző lámpa kapcsolási rajzát, és ellenőrizze az áramkört.

3. | Emelje az úszót a LOW szint fölé. Ha az alacsony üzemanyagszint ellenőrző lámpa kialszik, a rendszer rendben van. Ha az alacsony üzemanyagszintet ellenőrző lámpa még mindig világít, nézze meg az alacsony üzemanyagszint ellenőrző lámpa kapcsolási rajzát, és ellenőrizze az áramkört.