## Vezérműtengely beszerelése

1. | Szerelje be a vezérműtengelyt (A) a hengerfejbe, majd szerelje be a vezérműtengely fedelet (B) új O-gyűrűvel (C).

2. | Szerelje be a vezérműtengely-helyzet (CMP) (felső holtpont(TDC)) érzékelőt új O-gyűrűvel, majd csatlaoztassa a CMP (TDC) érzékelő csatlakozót, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

3. | Szerelje be a kábeltartót, majd szerelje be a kábeltartót rögzítő csavart, a testkábelt és a levegőszűrő-ház tartóelemét.

4. | Szerelje be a vezérműtengely-lánckereket.

5. | Szerelje be a szelephimba egységet.

6. | Szerelje be a levegőszűrőházat, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.