## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: U0122

DTC U0122: | F-CAN működési hiba (VSA-ECM)

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Törölje a HDS-sel megjelenő DTC-t.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze az időszakosan megjelenő DTC-ket, ill. a HDS-sel megjelenő DTC-ket. Megjelenik a DTC U0122 a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a VSA modulátor vezérlőegységnél vagy az ECM-nél.n

5. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

6. | Válassza le az ECM csatlakozó 4. sz. (40P) és a VSA modulátor vezérlőegység 46P csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa az ECM tesztvezetékeit és az érintkező ellenőrző dobozt az ECM és a csatlakozók közé.

8. | Csatlakoztassa a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 39. sz. érintkezőjét és a karosszériatestet egy áthidalóvezetékkel.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 121. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának a 40.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 121.sz. érintkező) és a VSA modulátor vezérlőegység között, majd folytassa a következő lépéssel 12.

10. | Csatlakoztassa a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 38. sz. érintkezőjét és a karosszériatestet egy áthidalóvezetékkel.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 111. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Tegyen be egy tudottan jó VSA modulátor vezérlőegységet, és a megcsúszás/oldalirányú gyorsulás érzékelő egységet, egyszerre csak az egyiket, amíg a DTC-k meg nem szűnnek, majd cserélje ki azt a vezérlőmodult, amelyiknél a DTC-k megszűnnek. Ha a tünetek nem múlnak el, Szereljen be egy tudottan jó motorvezérlő egységet,, majd folytassa a 12 lépéssel. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának a 30.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 111.sz. érintkező) és a VSA modulátor vezérlőegység között, majd folytassa a következő lépéssel 12.

12. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

13. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

15. | Állítsa vissza a HDS-sel megjelenő DTC-t.

16. | Végezze el az ETCS tanulási eljárást.

17. | Ellenőrizze az időszakosan megjelenő DTC-ket, ill. a HDS-sel megjelenő DTC-ket. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC U0122 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a VSA modulátor vezérlőegységnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van. Ha az ECM-et helyettesítette, cserélje ki az eredeti ECM-et.n