## Teljesítményrelé teszt - alaphelyzetben nyitott A típus

Ennek a táblázatnak a használatával határozza meg a relé típusát, majd végezze el a felsorolt vonatkozó vizsgálatokat.

Relé | Ellenőrzés:
--- | ---
Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló relé | Alaphelyzetben nyitott A típus
Automata sebességváltó hátramenet relé
Ventilátormotor relé
Kondenzátor ventilátor relé
Fényszóró relé
Kürt relé
Baloldali halogén-reflektor relé
Jobboldali halogén-reflektor relé
Bal oldali aktiválásjelző relé
Jobb oldali aktiválásjelző relé
PGM-FI 1. főrelé
PGM-FI 2. főrelé
Fűtött elektromos állítású külső tükör fűtőreléje
Elektromos ablakemelő-relé
Hűtőventilátor-relé
Indítómotor megszakító relé
Hátsó lámpa relé
Elektromos szervokormány motor relé | Alaphelyzetben nyitott B típus
Központi ajtózár/üzemanyag fedél zárás relé | Öt-érintkezős típus
Központi ajtózár nyitás/üzemanyag fedél kioldó relé
Napfénytető nyitva relé
Napfénytető zárva relé
Bal oldali biztonsági reteszelés reléje
Jobb oldali biztonsági reteszelés reléje

## Alaphelyzetben nyitott A típus:

Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között.

- Ha tápfeszültséget és testelést csatlakoztat a 3. sz. és a 4. sz. érintkezőre, elektromos vezetésnek kell lennie az 1. és a 2. sz. érintkező között.
- A tápfeszültség lekötésekor nem szabad elektromos vezetésnek lennie az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között.

1. típus:

2. típus:

### · Programozott üzemanyag befecskendezés (PGM-FI) 1. főrelé
· Programozott üzemanyag befecskendezés (PGM-FI) 2. főrelé

1. típus:

2. típus:

### · Aktiválásjelző relék
· HID fényszóró relék