## Vezérműlánc-ház olajtömítésének beszerelése

Szükséges célszerszámok
Besajtoló-szerszám markolat ( 07749-0010000)

Sajtolószerszám, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)

1. | A célszerszámok használatával sajtoljon be merőlegesen egy új tömítőgyűrűt a vezérműházba az előírt beépítési magasságra.

2. | Mérje meg a vezérműlánc-burkolat és a tömítőgyűrű közötti távolságot.
Tömítőgyűrű beépítési magasság:
34,5-35,2 mm -