## Kormányzár cseréje

1. | Szerelje ki a kormányoszlopot.

2. | Pontozza be mindkét nyírócsavart, és fúrja ki a fejüket egy 5 mm-es fúróbetéttel. Legyen óvatos, nehogy megsértse a kapcsolóházat a nyírócsavarok kiszerelésekor.

3. | Szerelje ki a nyírócsavarokat a kapcsolóházból.

4. | Szerelje be a kapcsolóházat a kulcs behelyezése nélkül.

5. | Lazán húzza meg az új nyírócsavarokat.

6. | Illessze be a gyújtáskulcsot, majd ellenőrizze a kormányzár megfelelő működését, és hogy a gyújtáskulcs szabadon forog-e.

7. | Húzza meg az (A) nyírócsavarokat, amíg a (B) hatlapú fejek le nem csavarodnak.