Kormánymű
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új
--- | --- | --- | ---
Kormánykerék | Kormánykerék-holtjáték a külső szélen mérve, járó motorral |  | 0-10 mm
Kezdőterhelés a külső szélen mérve, járó motorral |  | 29 N (3,0 kgf)
Kormányműház | A fogaslécvezető csavar szöge a zárt helyzetből kilazítva | Gyártva: kivéve a HATC-ban gyártottakat | 7°-Maximum 10°
Gyártva a HATC-ban | 5°±2°

Felfüggesztés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kerékbeállítás | Kerékdőlés | Első | 0°00'±1°
Hátsó | -1°00'±1¢
Utánfutás | Első | 2°10'±1°
Teljes kerékösszetartás | Első | 0±3 mm
Hátsó | IN 2±2 mm
175/65R14 82T abroncsok esetén az első kerekek forgási szöge | Kerék belső | 41°00'±2°
Kerék külső | 36°00' (Referencia)
185/55R15 82V abroncsok esetén az első kerekek forgási szöge | Kerék belső | 38°00¢±2°
Kerék külső | 34°00' (Referencia)
Keréktárcsa | Acél keréktárcsa ütése | Axiális | 0-1,0 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-1,0 mm | 1,5 mm
Könnyűfém keréktárcsa ütése | Axiális | 0-0,7 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-0,7 mm | 1,5 mm
Kerékcsapágy | Axiális játék | Első | 0-0,05 mm
Hátsó | 0-0,05 mm

Fékek
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Rögzítőfékkar | A 196 N (20 kgf) erővel meghúzott kar által megtett út |  | 6 - 10 kattanás
Fékpedál | Pedálmagasság (szőnyeg kiszerelve) | Kézi kapcsolású sebességváltó | 141 mm
CVT | 145 mm
Holtjáték |  | 1-5 mm
Főfékhenger | Dugattyú és nyomórúd közötti hézag |  | 0-0,4 mm
Féktárcsa | Tárcsa vastagsága | Első | 21,0 mm | 19,0 mm
Hátsó | 8,9-9,1 mm | 8,0 mm
Tárcsa ütése | Első és hátsó | ——— | 0,10 mm
Tárcsa párhuzamossága | Első és hátsó | ——— | 0,015 mm
Fékbetét vastagsága | Első | 9,0 mm | 1,6 mm
Hátsó | 6,8-7,5 mm | 1,6 mm
Fékdob | Belső átmérő |  | 180 mm | 181 mm
Bevonatvastagság |  | 4,3 mm | 1,0 mm
Fékrásegítő (ABS-el ellátva) | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N erővel nyomva (10 kgf) | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N erővel nyomva (30 kgf) | 1,370 kPa (14 kgf/cm2)
Főhenger-folyadéknyomás 66,7 kPa vákuumon, lenyomott fékpedál mellett | 98 N erővel nyomva (10 kgf) | 3,240 kPa (33 kgf/cm2)
294 N erővel nyomva (30 kgf) | 8,240 kPa (84 kgf/cm2)
Fékrásegítő (ABS nélkül) | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N erővel nyomva (10 kgf) | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N erővel nyomva (30 kgf) | 1600 kPa (16 kg/cm2)
Főhenger-folyadéknyomás 66,7 kPa vákuumon, lenyomott fékpedál mellett | 98 N erővel nyomva (10 kgf) | 3,700 kPa (37 kg/cm2)
294 N erővel nyomva (30 kgf) | 9,800 kPa (98 kgf/cm2)

Klímaberendezés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új
--- | --- | --- | ---
Hűtőközeg | Típus |  | HFC-134a (R-134a)
A rendszer kapacitása |  | 400-450 g
Hűtőközegolaj | Típus |  | KEIHIN: SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 or 38899-P13-A01)
Az alkatrészek kapacitása | Kondenzátor | 25 ml
Elpárologtató | 35 ml
Mindegyik vezeték és tömlő | 10 ml
Kompresszor | 85-105 ml
Kompresszor | Indítótekercs ellenállása | 20 °C-on | 3,05-3,35 W
Szíjtárcsa és nyomólap közötti hézag |  | 0,35-0,65 mm
Generátor- kompresszor szíj | A két szíjtárcsa között középen 98 N (10 kgf) erővel történő benyomás esetén | Használt szíj | 5,5-8,5 mm
Új szíj | 3,5-5,0 mm
Feszesség (szíjfeszességmérővel mérve) | Használt szíj | 440-590 N (45-60 kp)
Új szíj | 980-1,130 N