## Műszerfal központi panel eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Ne feszítse a burkolat felületét laposvégű csavarhúzóval, hogy elkerülje a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.

1. | Szerelje ki a következőket: Belső kesztyűtartó Utasoldali műszerfal alsó burkolat

2. | Szerelje ki a csavart (A). Csatolja le a rögzítőket (B) és oldja a kampókat (C) úgy, hogy a középső alsó burkolatot (D) kézzel lehúzza. Jobbkormányos:

3. | Kösse le a fűtés vezérlőegység csatlakozóit (D), és szerelje ki az egység kábelkötegét (E) a bilincsből.

4. | A belső kesztyűtartó nyílásban kösse le a belső levegőkeringetés vezérlőkábelt (A) és az üzemmód vezérlő kábelt (B), a műszerfal alól pedig csatlakoztassa le a levegőkeverés vezérlőkábelt (C): Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábeleket. Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

5. | A kesztyűtartóból és a vezetőoldali műszerfal alsó burkolat nyílásaiból lazítsa meg a középső panelt (A) rögzítő csavarokat.

6. | Kulcs használatával óvatosan illesszen be egy kulcsot a belső kesztyűtartó nyílásból, és nyomja meg a panel kesztyűtartó felőli rögzítőjét a középső panel (A) hátoldaláról, hogy oldja. Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

7. | Húzza ki a középső panelt (A), hogy oldja a rögzítőket (B, C), és kösse le a fűtésvezérlő kapcsoló csatlakozóját (D), az antennavezetéket (E), a hátsó páramentesítő kapcsoló csatlakozóját (F) és amennyiben van, a navigációs egység csatlakozóit (G) és a GPS antenna csatlakozóját (H). Csatolja le a kábelköteg rögzítőit (I) a középső panel mindkét tartójáról. Ezután szerelje ki a középső panelt: Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábeleket. Balkormányos navigációs rendszerrel látható az ábrán, a jobbkormányos szimmetrikus a legtöbb alkatrész tekintetében, a navigációs rendszer nélkülinél pedig kösse le az audio egység csatlakozóját.

8. | Szerelje vissza a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és győződjön meg arról, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és hogy az antennavezetéket és a kábeleket megfelelően bekötötte-e.