## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0504

DTC P0504: | Fékpedál-helyzetkapcsoló áramkör működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a ”B” fékkapcsolót az adatlistában a HDS műszerrel a fékpedál benyomott állapotában. A kijelzés OFF (KI)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Ellenőrizze a fékpedál-helyzetkapcsolót . majd folytatás a következő lépéssel: 28

3. | Ellenőrizze a fékkapcsolót az adatlistában a HDS műszerrel a fékpedál benyomott állapotában. A kijelzés ON (BE)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

4. | Engedje fel a fékpedált.

5. | Ellenőrizze a ”B” fékkapcsolót az adatlistában a HDS műszerrel a fékpedál benyomott állapotában. A kijelzés ON (BE)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

6. | Ellenőrizze a fékkapcsolót az adatlistában a HDS műszerrel a fékpedál benyomott állapotában. A kijelzés OFF (KI)? IGEN - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fékpedál-helyzetkapcsolónál és a motorvezérlő egységnél.n NEM - Ellenőrizze a fékpedál-helyzetkapcsolót . majd folytatás a következő lépéssel: 28

7. | Ellenőrizze a féklámpákat. Felgyulladnak a féklámpák? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

8. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

9. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

10. | Csatlakoztassa le a fékpedál-helyzetkapcsoló 4-pólusú csatlakozóját.

11. | Ellenőrizze, hogy van-e elektromos vezetés diagnosztikai csatlakozó doboz 117.sz. érintkezője és a fékpedál-helyzetkapcsoló 2-pólusú csatlakozójának a 4.sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 34. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának 36.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 117.sz. érintkező) és a fékpedál-helyzetkapcsoló között, majd folytassa a következő lépéssel 28.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Csatlakoztassa le a fékpedál-helyzetkapcsoló 4-pólusú csatlakozóját.

14. | Mérje meg a feszültséget a fékpedál-helyzetkapcsoló 4-pólusú csatlakozójának 1.sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

15. | Ellenőrizze a motortérben levő biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (10A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Javítsa meg a szakadást a fékpedál-helyzetkapcsoló és a 16. sz. (10A) biztosíték közötti vezetékben 28. NEM - Cserélje ki a motortérben levő biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (10A) biztosítékot. 28 Javítsa meg a rövidzárlatot a fékpedál-helyzetkapcsoló és a 16. sz. (10A) biztosíték közötti vezetékben 28.

16. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

17. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 117. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának a 36.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 117.sz. érintkező) és a fékpedál-helyzetkapcsoló között, majd folytassa a következő lépéssel 28. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

18. | Ellenőrizze a fékpedál-helyzetkapcsolót . A fékpedál-helyzetkapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 34. NEM - Állítsa be vagy cserélje a fékpedál-helyzetkapcsolót . majd folytatás a következő lépéssel: 28

19. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

20. | Csatlakoztassa le a fékpedál-helyzetkapcsoló 4-pólusú csatlakozóját.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszülséget a fékpedál-helyzetkapcsoló 4-pólusú csatlakozójának 3.sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 24. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 23.

23. | Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (7,5 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Javítsa meg a szakadást a fékpedál-helyzetkapcsoló és a 16. sz. (7.5A) biztosíték közötti vezetékben 28. NEM - Cserélje ki a motortérben levő biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (7.5A) biztosítékot, majd folytatás a következő lépéssel 28 Javítsa meg a rövidzárlatot a fékpedál-helyzetkapcsoló és a 16. sz. (7.5A) biztosíték közötti vezetékben 28. Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának a 22.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 103.sz. érintkező) és a fékpedál-helyzetkapcsoló között, majd folytassa a következő lépéssel 28.

24. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

25. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

26. | Ellenőrizze, hogy van-e elektromos vezetés diagnosztikai csatlakozó doboz 103.sz. érintkezője és a fékpedál-helyzetkapcsoló 4-pólusú csatlakozójának a 4.sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 27. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának 22.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 103.sz. érintkező) és a fékpedál-helyzetkapcsoló között, majd folytassa a következő lépéssel 28.

27. | Ellenőrizze a fékpedál-helyzetkapcsolót . A fékpedál-helyzetkapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 34. NEM - Állítsa be vagy cserélje a fékpedál-helyzetkapcsolót . majd folytatás a következő lépéssel: 28

28. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

29. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

30. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

31. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

32. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

33. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0504 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fékpedál-helyzetkapcsolónál és a motorvezérlő (ECM) egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

34. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

35. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0504 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fékpedál-helyzetkapcsolónál és a motorvezérlő (ECM) egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n