## Ablaktörlő motor cseréje

## Ablaktörlő motor:

1. | Szerelje le az anyákat (A) és az ablaktörlő karokat (B).

2. | Kösse le a mosó csövet (C), majd szerelje ki a motorháztető tömítéseket (D) és a vízvályú burkolatokat (E).

3. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (A) az ablaktörlő motorról (B).

4. | Szerelje ki a három darab csavart (C) és az ablaktörlő rudazat egységet (D).

5. | Húzzon egy vonalat (A) az összekötőn és a szélvédő ablaktörlő rudazaton, ami mutatja az eredeti beállítást, majd szerelje ki az anyát és a rudazatot (B).

6. | Szerelje le a két darab csavart és az ablaktörlő motort (C) az ablaktörlő rudazatról (D).

7. | Szerelje vissza a leszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Zsírozza meg a mozgó alkatrészeket. Az ablaktörlő karok visszaszerelése előtt kapcsolja be (ON) majd ki (OFF) az ablaktörlő kapcsolót, hogy az ablaktörlő tengelyek visszatérjenek a nyugalmi helyzetbe. Ha szükséges, cserélje ki a sérült rögzítőket. Ellenőrizze az ablaktörlő motor működését