## Automata sebességváltó kapcsolókar-zár mágnestekercsének cseréje

1. | Szerelje le a középső konzolt.

2. | Szerelje ki az automata sebességváltókar műszerfali helyzetjelző izzó csatlakozóaljzatát (A) a kijelzőpanelből (B), majd szerelje ki az izzót (C) az aljzatból.

3. | Szerelje ki a sebességváltó reteszelő mágnesszelep/csapos parkolókapcsoló csatlakozóját (D) a sebességváltókart tartó aljzatról (E), majd szerelje ki a csatlakozót.

4. | Szerelje ki a csapos parkolókapcsoló csatlakozóját (F).

5. | Oldja a sebességváltó-reteszelő mágnesszelepet biztosító reteszelő gombot (G), majd vegye ki a sebességváltó-reteszelő mágnesszelepet (H).

6. | Szerelje be a sebességváltó-reteszelő mágnesszelep-tolattyút (I) és a rugót (J) az új sebességváltó-reteszelő mágnesszelepbe.

7. | Szerelje be a sebességváltó-reteszelő mágnesszelepet a sebességváltó-reteszelő mágnesszelep-tolattyú csatlakozójának (K) és a sebességváltó-reteszelő ütközője hegyének (L) összeigazításával.

8. | Szerelje be az automata sebességváltókar helyzetjelző panelizzót a panelizzó aljzatába, majd szerelje be a panelizzó aljzatot az automata sebességváltókar helyzetjelző panelba.

9. | Vezesse át a vezetékköteget a sebességváltó kar rögzítőaljzatán keresztül és csatlakoztassa a sebességváltó-reteszelő mágnesszelep/csapos parkolókapcsoló csatlakozóját, majd szerelje rá a rögzítőaljzatra.

10. | Csatlakoztassa a csapos parkolókapcsoló csatlakozóját.

11. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltókar-reteszelés kiold, ha a kioldógombját megnyomja, és ellenőrizze, hogy reteszelődik, ha a kioldógombot elengedi.

12. | Szerelje vissza a középső konzolt.