## Ventilátor-fűtőegység / fűtőszál cseréje

Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Nézze át az SRS alkatrészek elhelyezkedését, és az óvintézkedéseket és eljárásokat SRS-re vonatkozó részt a javítási és karbantartási feladatok elvégzése előtt.
MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról.

2. | Klímaberendezéssel; kösse le a be- és kimenő csöveket az elpárologtató központi részről.

3. | Ha a motor hideg, eressze le a motor-hűtőfolyadékot a hűtőből.

4. | Húzza vissza a csőbilincseket (A), majd csatlakoztassa le a bemenő fűtéscsövet (B) és a kimenő fűtéscsövet (C) a fűtés hőcserélőről. A motor-hűtőfolyadék ki fog folyni, amikor a csöveket lecsatlakoztatja; gyűjtse össze egy tiszta cseppfogóba. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon hűtőfolyadék az elektromos alkatrészekre vagy a fényezett felületekre. Ha ráfolyik hűtőfolyadék, öblítse le azonnal.

5. | Szerelje ki a műszerfalat.

6. | Kösse le a klímaberendezés leeresztő gumicsövet (A). Szerelje ki a kapcsokat (B), a rögzítőcsavarokat, a rögzítőanyákat és a ventilátor-fűtő egységet (C).

7. | Szerelje le a ventilátor egységet a fűtő egységről.

8. | Szerelje ki a lemezcsavarokat és a csőburkolatot (A). Szerelje ki a lemezcsavart, és a csőbilincset (B), és óvatosan húzza ki a fűtéshőcserélőt (C), hogy ne hajlítsa meg a bemenő és kimenő csöveket.

9. | Klímaberendezéssel; szerelje ki az önmetsző csavarokat és a csőburkolatot (D). Csavarja ki a csavarokat, a be- és kimenő csöveket (E), valamint az elpárologtató szelepet (F). Szükség esetén szerelje ki a lemezcsavarokat és a ventilátor ellenállást (G). Szerelje ki az elpárologtató hőmérsékletérzékelő csatlakozóját (H), majd szerelje ki a lemezcsavarokat és a levegővezető csövet (I). Húzza ki az elpárologtató központi részt (J) a lemezzel (K).

10. | Szerelje be a fűtéshőcserélőt és az elpárologtató központi részt (klímával) a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

11. | Szerelje be a fűtőegységet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ne cserélje fel a bemenő és a kimenő fűtéscsöveket, és biztosan szerelje be a csőbilincseket. Klímával; győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta a leeresztő gumicsövet. Állítsa be a levegőkeringetés vezérlőkábelt, az üzemmódvezérlő kábelt , és a visszakeringetés vezérlőkábelt. Töltse fel újra a hűtőrendszert hűtőfolyadékkal . Klímaberendezéssel; lásd elpárologtató központi rész cseréje . Győződjön meg róla, hogy nincs hűtőfolyadék szivárgás. Győződjön meg róla, hogy nincs levegőszivárgás. Folytassa le az ETCS tanulási folyamatot.