## Hajtótengelyek eltávolítása

Szükséges célszerszám
28 mm-es gömbcsukló-kihúzó ( 07MAC-SL00200)

1. | Lazítsa meg kissé a kerékanyákat.

2. | Emelje fel a gépjármű elejét, és támassza alá biztonságos alátámasztó bakokkal a megfelelő helyeken.

3. | Szerelje le a kerékanyákat és az első kerekeket.

4. | Hajtsa fel a tengelycsonkanyán (B) lévő biztosítófület (A), majd szerelje le az anyát.

5. | A féltengely kiszerelésekor engedje le a sebességváltóból az olajat. Szerelje vissza a leeresztőcsavart egy új alátéttel: Kézi kapcsolású sebességváltó CVT

6. | Szerelje ki a csavarokat (A) és a hővédő lemezt (B).

7. | Szerelje ki a külső féltengelycsuklót az első kerékagyból műanyag kalapács használatával.

8. | Szerelje ki a sasszeget (A) az alsó lengőkar gömbcsukló koronás anyából (B), és szerelje le az anyát.

9. | Válassza szét a gömbcsuklót az alsó lengőkartól (C) a célszerszámmal.

10. | Húzza kifelé a kerékcsapágyházat, és szerelje le a külső féltengelycsuklót az első kerékagyról.

11. | Feszítse/ütögesse a belső féltengelycsuklót (A) egy szerelővassal, és szerelje ki a féltengelyt egy darabban a differenciálműházból vagy a csapágyházból. Ne húzza a féltengelyt (B), mert a belső féltengelycsukló leválhat. Egyenesen húzza ki a féltengelyt, nehogy a differenciálmű Simmering tömítés megsérüljön. Bal oldali féltengely: Jobb oldali féltengely: