## Keringető vezérlőkábelének beállítása

NOTE: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | A műszerfal alatt válassza le a belsőlevegő keringetés vezérlő huzal házat a huzal bilincsről (A), és kösse le a belső levegő keringetést vezérlő huzalt (B) a belső levegő keringetést vezérlő mechanizmusról (C).

2. | Állítsa a belsőlevegő keringetés működtetőkart a Recirculate (Visszakeringetés) állásba

3. | Forgassa a belső levegő keringetést vezérlő mechanizmust teljesen jobbra a fenti ábra szerint, és tartsa ott. Csatlakoztassa a belsőlevegő keringetés vezérlő huzalt a belső levegő keringetést vezérlő mechanizmusra, majd szorítsa be a belső levegő keringetést vezérlő huzal házat a bilincsbe.