## Kézi kapcsolású sebességváltó összeszerelése

NOTE: Összeszerelés előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt oldószerben, szárítsa meg, és kenje be az érintkező felületeket.

1. | Szerelje be a mágnest (A) és a differenciálmű egységet (B).

2. | Szerelje be a 8 mm-es rugós alátétet (A) és a 8 mm-es speciális csavart (B).

3. | Szerelje be a 36 mm-es rugós alátétet (C) és a 26 mm-es alátétet (D) a golyóscsapágy (E) fölé. Ügyeljen a rugós alátét beszerelési irányára (C).

4. | Ragassza le szigetelőszalaggal a főtengely bordázatát (F), hogy megvédje a tömítést. Szerelje be a főtengelyt és az előtéttengelyt (G) a kapcsolóvillákba (H), és szerelje be őket egy egységként.

5. | Szerelje be a hátrameneti reteszelőbütyköt.

6. | Szerelje be a hátrameneti kapcsolóvillát.

7. | Szerelje be a hátrameneti bolygókereket (A) és a hátrameneti fogaskerék-tengelyt (B).

8. | Válasszon ki egy megfelelő méretű 72 mm-es hézagológyűrűt (A) a főtengely axiális hézag beállítás során mért értékek alapján (ásd a 13 - 52. oldalon). Szerelje be az olajterelő lemezt (B), az M olajbevezető tárcsát és a 72 mm-es hézagológyűrűt a sebességváltó-házba (C). MEGJEGYZÉS: Igazítsa be a sebességváltóház hornyot (D) az M olajbevezető tárcsán lévő jelöléshez és ujjhoz (E). és szerelje be.

9. | Távolítsa el a szennyeződést és az olajat a sebességváltó-ház tömítőfelületéről. Tegyen (alkatrész-szám: 08C70-K0234M) folyékony tömítőanyagot a tömítőfelületre. Ügyeljen arra, hogy a csavarfuratok egész kerületét tömítse az olajtömítetlenség megelőzése érdekében. MEGJEGYZÉS: Ha eltelt 5 perc a folyékony tömítőanyag felhordása után, hordja fel újra és szerelje össze a házfeleket. Hagyja legalább 20 percig megkötni, mielőtt feltöltené a sebességváltót olajjal.

10. | Szerelje be a 14 x 20 mm-es illesztőcsapokat (A).

11. | Hozza érintkezésbe a kúpos gyűrű ujját (B) az 5. kapcsolóvillával (C) az ábra szerint.

12. | Engedje le a sebességváltóházat az út hátralévő részén, amint kitágította a 52 mm-es rögzítőgyűrűt (DC). Engedje el a rögzítőgyűrűt, hogy beilleszkedjen az előtéttengely csapágy hornyába.

13. | Ellenőrizze, hogy az 52 mm-es rögzítőgyűrű biztosan elhelyezkedett az előtéttengely hornyában.
Méret (1) beszerelt helyzetben: | 4,6-8,3 mm -

14. | Alkalmazza a (alkatrész-szám: 08C70-K0234M) folyékony tömítőanyagot a 32 mm-es zárócsavar (E) meneteire, és szerelje fel a sebességváltóházra.

15. | Szerelje be a sebességváltó-emelőfület (A) és a 8 mm-es peremes csavarokat kézzel meghúzva.

16. | Húzza meg a 8 mm-es peremes csavarokat átlósan több lépésben.

17. | Távolítsa el a szennyeződést és az olajat a váltókar burkolat tömítőfelületéről. Tegyen (alkatrész-szám: 08C70-K0234M) folyékony tömítőanyagot a tömítő felületre.

18. | Szerelje be a 8 x 10 mm-es illesztőcsapokat (A) és a sebességváltó kar egységet (B).

19. | Szerelje be a rögzítőcsavarokat (A), új 12 mm-es alátéteket, a rugókat és acélgolyókat.

20. | Szerelje be az új alátétet és a tolatólámpa-kapcsolót.

21. | Szerelje be az új alátétet (A), leeresztőcsavart (B), betöltőnyílás-zárócsavart (C), új O-gyűrűt (D), és a gépjárműsebesség-jeladót (VSS) (E).