## Kézifék ellenőrzése és beállítása - hátsó dobfék

## Ellenőrzés

1. | Húzza be a rögzítőfékkart (A) 196 N-os (20 kg) erővel, hogy teljesen behúzza a rögzítőféket. A rögzítőfékkarnak az előírt számú kattanási tartományon (B) belül zárnia kell.
Kar zárási kattanások: 7-10

2. | Állítsa be a rögzítőféket, ha a kar kattanások nem az előírt tartományban vannak.

## Beállítás

MEGJEGYZÉS: A hátsó fékpofa szervizelése után lazítsa meg a rögzítőfék beállítóanyáját, indítsa be a motort, és nyomja be a fékpedált néhányszor, hogy beálljon az automatikus fékutánállító, mielőtt beállítaná a rögzítőféket.

1. | Rögzítse az első kerekeket, majd emelje fel a gépjármű hátsó részét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos.

2. | Szerelje le a tartókonzol burkolatot.

3. | Húzza be a rögzítőfékkart egy kattanásnyira.

4. | Húzza meg a beállítóanyát (A), amíg a rögzítőfékek kissé elkezdenek fogni, a hátsó kerekeket forgatása közben.

5. | Teljesen engedje ki a rögzítőfékkart, és ellenőrizze, hogy a fékek nem fognak-e, a hátsó kerekek forgatása közben. Állítsa be újra, ha szükséges.

6. | Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfékkar maximális behúzásakor a rögzítőfékek teljesen fognak-e.

7. | Szerelje vissza a tartókonzol burkolatot.