A motor elektromos rendszere
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Gyújtótekercs | Névleges feszültség |  | 12 V
Gyújtási sorrend |  | 1-3-4-2
Gyújtógyertya | Típus |  | NGK: BKR6E-11 DENSO: K20PR-U11
Hézag |  | 1,0-1,1 mm | ———
Előgyújtás |  | Alapjáraton (ellenőrizze a piros jelzést) | Kézi kapcsolású sebességváltó (üresben): 8±2° BTDC 650±50 min-1 fordulatszámon.
FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ (CVT) ([N]-ben vagy [P]-ben) 8±2° BTDC 750±50 min-1 fordulatszámon
Hajtószíj MEGJEGYZÉS: Állítsa be az új szíjat az új szíjra vonatkozó előírásnak megfelelően, járassa a motort 5 percig, majd állítsa be ismét a használt szíjra vonatkozó előírásnak megfelelően. | A két szíjtárcsa között középen 98 N (10 kg) erővel történő benyomás esetén | Klímaberendezés nélkül (klímaberendezéssel, lásd "Kompresszorszíj" a Klímaberendezés c. táblázatban) | Használt szíj: 7,5-10,5 mm
Új szíj: 4,5-6,0 mm
Feszesség (szíjfeszességmérővel mérve) | Klímaberendezés nélkül (klímaberendezéssel, lásd "Kompresszorszíj" a Klímaberendezés c. táblázatban) | Használt szíj: 440-590 N (45-60 kg)-
Új szíj: 981-1130 N (100-115 kg)-
Generátor | Kimenő teljesítmény | 13,5 V-on és névleges motorhőmérsékleten | 75 A
Tekercs (forgórész) ellenállás | 20 °C-on | 2,6-2,9 W
Csúszógyűrű külső átmérője |  | 22,7 mm | 21,7 mm
Szénkefe hosszúsága |  | 19,0 mm | 5 mm
Szénkeferugó feszessége |  | 3,3-4,1 N (0,34-0,42 kg)-
Indítómotor | Kimenő teljesítmény |  | 0,6 kW
Kommutátor horonymélysége |  | 0,45-0,75 mm | 0,2 mm
Kommutátor ütése |  | 0,05 mm max. | 0,4 mm
Kommutátor külső átmérője |  | 27,9-28,0 mm | 27,0 mm
Szénkefe hosszúsága |  | 9,7-10,3 mm | 6 mm

Motoregység
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kompresszió | Nyomásellenőrzés 250 min-1 fordulatszámon teljesen nyitott fojtószeleppel. (A viszonyszámot lásd a tervezési előírásokban) | Minimum | 980 kPa (10,0 kgf/cm2) | ———
Maximális eltérés | 200 kPa (2,0 kg/cm2) | ———

Hengerfej
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Fej | Vetemedés |  | ——— | 0,08 mm
Magasság |  | 119,9-120,1 mm - | ———
Vezérműtengely | Axiális játék |  | 0,05-0,25 mm | 0,5 mm
Vezérműtengely siklócsapágyának kenési hézagja |  | 0,045-0,084 mm - | 0,100 mm
Teljes ütés |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Vezérműtengely bütyökmagassága | Szívó | 35,471 mm | ———
Kipufogó | 35 358 mm | ———
Szelep | Hézag (hidegen) | Szívó | 0,15-0,19 mm | ———
Kipufogó | 0,26-0,30 mm | ———
Szelepszár külső átmérője | Szívó | 5,48-5,49 mm - | 5,45 mm
Kipufogó | 5,45-5,46 mm - | 5,42 mm
Szelepszár–szelepszárvezető hézag | Szívó | 0,020-0,050 mm - | 0,08 mm
Kipufogó | 0,050-0,080 mm - | 0,11 mm
Szelepfészkek | Szélesség | Szívó | 0,850-1150 mm | 1,60 mm
Kipufogó | 1,25-1550 mm | 2,00 mm
Szelepszár beszerelési magassága | Szívó | 46,1-46,5 mm | 46,8 mm
Kipufogó | 46,2-46,6 mm | 46,9 mm
Szeleprugók | Terheletlen hossz | Szívó | 50,52 mm | ———
Kipufogó | 57,37 mm | ———
Szelepvezetők | Belső átmérő | Szívó | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Kipufogó | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Beépítési magasság | Szívó | 15,85-16,35 mm | ———
Kipufogó | 15,85-16,35 mm | ———
Szelephimbák | Szelephimba–szelep hézag | Szívó | 0,019-0,058 mm | 0,08 mm
Kipufogó | 0,019-0,058 mm | 0,08 mm

Motorblokk
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Motorblokk | Felső rész vetemedése |  | 0,07 mm max. | 0,10 mm
Furatátmérő |  | 73,00-73,02 mm | 73,07 mm
Furatkúposság |  | ——— | 0,05 mm
Felfúrási határérték |  | ——— | 0,25 mm
Dugattyú | Dugattyúpalást külső átmérője a dugattyúpalást aljától 13 mm-re |  | 72,98-72,99 mm | 72,97 mm
A hengerben lévő hézag |  | 0,010-0,040 mm - | 0,05 mm
Gyűrűhorony szélessége | Felső | 1,040-1,050 mm | 1,07 mm
Második | 1,220-1,230 mm | 1250 mm
Olaj | 2,005-2,020 mm | 2,050 mm
Dugattyúgyűrű | Gyűrű–gyűrűhorony hézag | Felső | 0,055-0,080 mm | 0,15 mm
Második | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm
Gyűrűhasíték | Felső | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm
Második | 0,35-0,50 mm | 0,65 mm
Olaj | 0,20-0,70 mm | 0,80 mm
Dugattyúcsapszeg | Külső átmérő |  | 17,997-18,000 mm | ———
Dugattyúcsapszeg–csapszegfurat hézag |  | 0,010-0,017 mm | ———
Hajtókar | Dugattyúcsapszeg túlnyúlása |  | 0,020-0,036 mm | ———
Hajtókar-dugattyúcsapszeg furatátmérője |  | 17,964-17,977 mm | ———
Hajtókar-forgattyústengely forgattyúcsapjának furatátmérője | Névleges érték | 43,0 mm | ———
A forgattyústengely axiális játéka |  | 0,15-0,30 mm | 0,40 mm
Forgattyústengely | Főtengelycsap átmérője |  | 49,976-50,000 mm | ———
Rúd végcsap átmérője |  | 39,976-40,000 mm | ———
Rúd végcsap/főtengelycsap kúpossága |  | 0,005 mm | 0,010 mm
Rúd végcsap/főtengelycsap körkörösség-eltérése |  | 0,005 mm | 0,010 mm
Axiális játék |  | 0,10-0,35 mm | 0,45 mm
Excentricitás |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Forgattyústengely csapágyai | Főcsapágytól tengelycsap felé vivő olajrés |  | 0,018-0,036 mm - | 0,05 mm
Hajtókar csapágyhézaga |  | 0,020-0,038 mm | 0,05 mm

Motorkenés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Motorolaj | Kapacitás | Motor nagyjavítás | 4,2 [liter] | ———
Olajcsere olajszűrővel együtt | 3,6 liter | ———
Olajcsere olajszűrő nélkül | 3,4 liter | ———
Olajszivattyú | Külső és belső fogaskerekek közötti hézag |  | 0,02-0,14 mm | 0,20 mm
Szivattyúház és külső fogaskerék közötti hézag |  | 0,10-0,18 mm | 0,20 mm
Szivattyúház és fogaskerék axiális hézaga |  | 0,02-0,07 mm | 0,15 mm
Biztonsági szelep | Biztonsági szelep, olajnyomás 80 °C-os olajhőmérsékleten | Alapjáraton | 70 kPa (0,7 kg/cm2) min. | ———
3 000 percenkénti fordulatnál (min-1) | 340 kPa (3,5 kg/cm2) min. | ———

Hűtés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Hűtő | Hűtőfolyadék-térfogat (beleértve a motort, a fűtést, a csöveket és a tartályt) | Motor nagyjavítás | 4,7 [liter]
Hűtőfolyadék-csere | 3,6 liter
Tartály | Hűtőfolyadék-térfogat |  | 0,4 [liter]
Hűtősapka | Nyitási nyomás |  | 93-123 kPa (0,95-1,25 kgf/cm2)
Termosztát | Nyitási hőmérséklet | Nyitás kezdete | 80-84°C
Teljesen nyitva | 95 °C
Szelepemelkedés teljesen nyitott állapotban |  | 8,0 mm min.
Hőkapcsoló | Kapcsolási hőmérséklet | Bekapcsolás | 91-95 °C
Kikapcsolás | Vonjon ki 3-8 °C-ot a tényleges bekapcsolási hőmérsékletből

Üzemanyag és károsanyag-kibocsátás
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Üzemanyagnyomás-szabályozó | Nyomás bekötött üzemanyagnyomás-mérő műszerrel |  | 320-370 kPa (3,3-3,8 kgf/cm2)
Üzemanyagtartály | Kapacitás |  | 42 liter
Alapjárati fordulatszám | Terhelés nélküli alapjárati fordulatszám | Kézi kapcsolású sebességváltó (üresben) | 650±50 f/p (min-1) fordulaton
Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT) [N] vagy [P] fokozatban | 750±50 min-1 fordulaton
Emelt alapjárati fordulatszám | Kézi kapcsolású sebességváltó (üresben) | 1500±200 min-1 fordulaton
Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT) [N] vagy [P] fokozatban | 1500±200 min-1 fordulaton
CO alapjáraton |  | 0,1 % max.

Tengelykapcsoló
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Tengelykapcsoló-pedál | Magasság a padlótól | Balkormányos modell: | 163 mm | ———
Jobbkormányos modell | 150 mm | ———
Löket |  | 130-140 mm | ———
Játék |  | 6-20 mm | ———
Szétkapcsolási magasság a padlótól | Balkormányos modell: | 72 mm min. | ———
Jobbkormányos modell | 61 mm min. | ———
Lendkerék | Ütés a tengelykapcsoló felfekvő felületén |  | 0,05 mm max. | 0,15 mm
Tengelykapcsoló-tárcsa | Szegecsfejmélység |  | 1,1-1,6 mm | 0,2 mm
Vastagság |  | 7,25-7,95 mm | 5,0 mm
Nyomólap | Vetemedés |  | 0,03 mm max. | 0,15 mm
Hasított tányérrugó ujjainak magassága | Hézagmérővel és célszerszámmal mérni | 0,8 mm max. | 1,0 mm