## Napfénytető üvegmagasságának beállítása

A tetőelemnek (A) egy vonalban kell lennie az üvegtömítő-gumival (B), a tűrés 2,5/-1 mm (0.08.02/-0,04 in.) végig körben. Ha nincs egy vonalban, végezze el a következő beállítást:

1. | Szerelje ki a tartófedelet mindkét oldalról.

2. | Lazítsa meg az anyákat (A) és szerelje be a távtartó gyűrűket (B) az üvegkeret (C) és az üvegtartó (D) közé mindegyik oldalon.
Távtartó gyűrű vastagságok: | Elöl és hátul max. 2 mm (2,03 mm.)

3. | Ha szükséges ismételje meg az ellenkező oldalon.