## Mennyezetvilágítás/térképolvasó lámpák ellenőrzése/cseréje - napfénytető esetén

1. | Kapcsolja ki az utastér világítás/olvasólámpa kapcsolókat.

2. | Óvatosan feszítse le a búrát (A) egy kis csavarhúzóval.
Utastér világítás: | 5 W
Olvasólámpa: | 5 W x 2

3. | Szerelje ki a két csavart és a házat (B).

4. | Kösse le a 4-pólusú csatlakozót (C) a házról.

5. | Ellenőrizze az izzókat. Ha az izzók rendben vannak, ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázat szerint.

6. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a lámpát.