## Automata sebességváltóhoz való folyadék szűrőjének és főszelep-testének cseréje

1. | Szerelje ki az ATF átmenő csóvet (A).

2. | Szerelje ki az ATF szitát (B).

3. | Szerelje ki az ATF átömlő testet (C), az illesztőcsapokat (D) és az elválasztó lapot (E).

4. | Szerelje ki az indító tengelykapcsoló nyomástároló-szelep rugót (F) és szelepet (G), majd szerelje ki a fő szelepházat (H) és az illesztőcsapokat (I).

5. | Szerelje ki az ATF mágnest (J), és tisztítsa meg, majd szerelje vissza a lendkerékházba (K).

6. | Cserélje ki az O gyűrűket (L) újakra, és szerelje be az összes alkatrészt a kiszereléshez képest fordított sorrendben.