## Vezérműtengely eltávolítása

1. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

2. | Szerelje ki a vezérműtengely-lánckereket.

3. | Szerelje ki a szelephimba-egységet.

4. | Szerelje ki a levegőszűrő-ház tartót, a testkábelt és kábeltartó rögzítőcsavart, majd szerelje ki a kábeltartót a tartóból.

5. | Csatlakoztassa le a felső holtpont (TDC) érzékelő csatlakozót, majd szerelje ki a TDC érzékelőt.

6. | Szerelje le a vezérműtengely fedelét (A), majd húzza ki a vezérműtengelyt (B).