## Első ülés eltávolítása/beszerelése

Néhány modellnél: Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat az SRS fejezetben.
MEGJEGYZÉS

- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja karosszériát, vagy felhasítsa az ülésburkolatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Ha van, győződjön meg róla, hogy a rádió lopásgátló kódja a rendelkezésére áll, majd írja fel a frekvenciákat a rádió programozó gombjaihoz.

2. | Amennyiben van oldalsó légzsák, csatlakoztassa le a negatív akkumulátorkábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdi a munkát.

3. | Szerelje ki az ülés belső rögzítősín első zárófedelét (A) és a külső rögzítősín első zárófedelét (B) mindkét ülés rögzítősín végéről.

4. | Szerelje ki a az ülés külső rögzítősín hátsó zárófedelét (A) és a belső rögzítősín hátsó zárófedelét (B) mindkét ülés rögzítősín hátsó végéről.

5. | Szerelje ki az első ülést (A) rögzítő csavarokat.

6. | Néhány modellnél: Emelje fel az első ülést, majd csatolja le a kábelköteg rögzítőket (A), és csatlakoztassa le a biztonsági öv kapcsoló csatlakozóját (B) a vezetőülésen, és az oldalsó légzsák csatlakozóját (C) a vezetőoldali és az utasoldali ülésen. Balkormányos vezetőülés látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

7. | Egy szerelő segítségével óvatosan emelje ki az első ülést az első ajtónyíláson keresztül.

8. | Szerelje be az ülést a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően van-e összedugva. Amennyiben van oldalsó légzsák, csatlakoztassa vissza a negatív kábelt az akkumulátorhoz. Amennyiben van, adja be a rádió lopásgátló kódját, majd adja be az ügyfél előre beállított rádióadóit.