## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó bemenőtengely-bolygóműhézag ellenőrzése

1. | Mérje meg a 25 x 31 mm-es távtartógyűrű (A) és a Seeger-gyűrű (B) közötti hézagot egy hézagmérővel (C), legalább három helyen. Az átlagot tekintse a tényleges hézagnak.
NORMÁL: | 0,05-0,115 mm (0,018-6.693 in.)

2. | Ha a hézag a normál tartományon kívül van, szerelje ki a 25 x 31 mm-es távtartógyűrűt (A) és mérje meg a vastagságát.

3. | Válassza ki és szerelje be az új távtartógyűrűt, és rögzítse Seeger-gyűrűvel, majd ellenőrizze újra
TÁVTARTÓGYŰRŰ, 25 x 31 mm
Kódszám | Cikkszám | Vastagság
--- | --- | ---
A | 90451-P4V-000 | 1,05 mm (1,041 mm.)
B | 90452-P4V-000 | 1,12 mm (1,118 mm.)
C | 90453-P4V-000 | 1,19 mm (1,194 mm.)
D | 90454-P4V-000 | 1,26 mm (1,270 mm.)
E | 90455-P4V-000 | 1,33 mm (1,321 mm.)
F | 90456-P4V-000 | 1,40 mm (1,397 mm.)
G | 90457-P4V-000 | 1,47 mm (1,473 mm.)
H | 90458-P4V-000 | 1,54 mm (1,549 mm.)
I | 90459-P4V-000 | 1,61 mm (1,600 mm.)
J | 90460-P4V-000 | 1,68 mm (1,676 mm.)
K | 90461-P4V-000 | 1,75 mm (1,753 mm.)
L | 90462-P4V-000 | 1,82 mm (1,829 mm.)
M | 90480-P4V-000 | 1 085 mm (1,0846 mm.)
N | 90481-P4V-000 | 1 155 mm (1,1532 mm.)
O | 90482-P4V-000 | 1 225 mm (1,2243 mm.)
P | 90483-P4V-000 | 1 295 mm (1,2954 mm.)
Q | 90484-P4V-000 | 1 365 mm (1,3640 mm.)
R | 90485-P4V-000 | 1 435 mm (1,4351 mm.)
S | 90486-P4V-000 | 1 505 mm (1,5062 mm.)
T | 90487-P4V-000 | 1 575 mm (1,5748 mm.)
U | 90488-P4V-000 | 1 645 mm (1,6459 mm.)
V | 90489-P4V-000 | 1 715 mm (1,7145 mm.)
W | 90490-P4V-000 | 1 785 mm (1,7856 mm.)

4. | A 25 x 31 mm-es távtartógyűrű kicserélése után győződjön meg róla, hogy a hézag a normál tartományban van-e.

5. | Ellenőrizze, hogy a Seeger-gyűrű külső átmérője 30,7 mm (3,07 cm.) vagy kevesebb legyen.