## Kézi kapcsolású sebességváltó-folyadék ellenőrzése és cseréje

1. | Parkoljon a gépjárművel vízszintes talajon, és állítsa LE a motort.

2. | Szerelje ki az olajbetöltőnyílás-zárócsavart (A) és az alátétet (B), ellenőrizze a folyadék állapotát, és győződjön meg róla, hogy a folyadékszint (C) megfelelő.

3. | Ha a váltófolyadék szennyezett, szerelje ki a leeresztőcsavart (D), és engedje le a folyadékot.

4. | Szerelje vissza a leeresztőcsavart új alátéttel, és töltse fel váltófolyadékkal a megfelelő szintre.
Olaj feltöltési mennyiség
| 1,5 [liter] folyadékcsere esetén.
| 1,6 [liter] felújítás esetén
Mindig használjon eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot (MTF) Motorolaj használata keményebb kapcsolást eredményezhet, mert nem tartalmazza a megfelelő adalékokat.

5. | Szerelje vissza az olajbetöltőnyílás-zárócsavart új alátéttel.