## Első ülés szétszerelése/összeszerelése

Néhány modellnél: Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak. Nézze át az SRS alkatrészek elhelyezkedését, és a figyelmeztetéseket és eljárásokat SRS-re vonatkozó részt a javítási és karbantartási feladatok elvégzése előtt.
MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy elszakítsa a varrásokat, vagy megsértse az ülésburkolatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor laposvégű csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- A jobb oldali ülés látható, a bal oldali ülés szimetrikus.

Szerelje szét az ülést a bemutatott módon.

Szerelje össsze az ülést a szétszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Tegyen univerzális kenőzsírt az üléssín mozgó részeire.
- Az üléskárpit-burkolat gyűrődéseinek elkerülése végett egyenletesen feszítse rá az anyagot a betétre.