## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó vezérlőtengelyének eltávolítása / ellenőrzése

1. | Szerelje ki a csavart (A) és a biztosítóalátétet (B), majd szerelje le a sebességváltókart (C) a működtetőtengelyről (D).

2. | Szerelje ki a működtetőtengelyt a sebességváltó-házból.

3. | Ellenőrizze, hogy nincs-e folyadékszivárgás a ház és a Simmering tömítés (E) között. Ha van folyadékszivárgás, cserélje ki a Simmeringet egy újra.

4. | Szerelje be a működtetőtengelyt a sebességváltó-házba, és szerelje fel a sebességváltókart a tengelyre.

5. | Szerelje be a rögzítő csavart egy új biztosítóalátéttel.