## Fényszóró szabályozó-kapcsoló ellenőrzése

1. | Szerelje ki az elektomos állítású külső tükör kapcsolót.

2. | Óvatosan a nyomja ki hátulról a fényszóró állító kapcsolót (A) a műszerfalból.

3. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (B) a kapcsolóról.

4. | Mérje meg az ellenállást az 1. sz. és a 3. sz. érintkező, valamint a 2. sz. és a 3. sz. érintkező között a 0, 1, 2, és 3 helyzetben, a kapcsológomb mozgatásával.
Az 1. sz. és a 3. sz. érintkező között:
Körülbelül 4,7 kW
Az 2. sz. és a 3. sz. érintkező között:
Gomb helyzet | 0 | 1 | 2 | 3
Ellenállás [Körülbelül (kW)] | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 2,0