## Klímavezérlés tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
Belsőlevegő keringetés szabályozó ajtók nem váltanak a friss és visszakeringetés között | Keringető motor vezérlőáramkör hibakeresési útmutató | Fűtés - szellőzés - légkondicionálás diagnosztikai hibakódok A 10. sz. (7,5A) biztosíték kiégett a műszerfal alatti biztosíték/relédobozban Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A ventilátormotor nem kapcsol be azonnal, pedig a motor már teljesen bemelegedett. FIGYELEM: A hőmérséklet-szabályozó gombot 18 °C és 32 °C közé kell állítani | ECT-érzékelő áramkörének hibakeresése | Hajtáslánc diagnosztikai hibakódok Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A ventilátor és fűtésvezérlés és a klímaberendezés nem működik. | Klímavezérlés tápellátási és testáramkörének hibakeresési útmutatója | Fűtés - szellőzés - légkondicionálás diagnosztikai hibakódok A 10. sz. (7,5A) biztosíték kiégett a műszerfal alatti biztosíték/relédobozban Nem elégséges testelés a G402 pontnál Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A kondenzátorventilátor egyáltalán nem működik (de a klimaberendezés bekapcsolt állapotában a hűtőventilátor működik) | Kondenzátor-ventilátor áramkör hibakeresés | Fűtés - szellőzés - légkondicionálás diagnosztikai hibakódok Kiégett a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben lévő biztosíték/relé dobozban és a 10. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Nem elégséges testelés a G301 pontnál Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
Egyik ventilátor sem jár bekapcsolt klímával (de a kompresszor bekapcsolt klímával üzemel) | Hűtő - és kondenzátor-ventilátor közös áramkör hibakeresés | Fűtés - szellőzés - légkondicionálás diagnosztikai hibakódok Kiégett a 10. sz. (30 A) és a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben levő biztosíték-/relédobozban és a 10. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban. Nem elégséges testelés a G301 pontnál Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A kompresszor-tengelykapcsoló nem kapcsol össze(de bekapcsolt klímávalmindkét ventilátor működik) | Kompresszor-tengelykapcsoló áramkör hibakeresés | Fűtés - szellőzés - légkondicionálás diagnosztikai hibakódok Kiégett a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben lévő biztosíték/relé dobozban és a 10. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A klímarendszer (a ventilátor és a kompresszor) nem kapcsol be, a fűtő rendben van | Klímaberendezés nyomáskapcsoló áramkör hibakeresése | Fűtés - szellőzés - légkondicionálás diagnosztikai hibakódok Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.