## Hátsó rugó cseréje

### Kiszerelés

1. | Emelje fel a gépjármű hátsó részét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos.

2. | Szerelje le a hátsó kerekeket.

3. | Helyezzen egy krokodilemelőt a hátsóhíd közepe alá, és támassza alá a hátsó felfüggesztést az emelő felemelésével.

4. | Szerelje ki a peremes csavart (A) a lengéscsillapítók alsó részéről a bal és a jobb oldalon.

5. | Süllyessze le az emelőt és a hátsóhidat, szerelje ki a hátsó rugót (A) és a felső rugótányért (B).

### Beszerelés

6. | Szerelje be a hátsó rugót (A) a felső rugótányérra (B). #### MEGJEGYZÉS: Rögzítse a rugót a felső rugótányérban egy Seeger-gyűrűvel (C). Igazítsa be a rugó felső végét (D) a felső rugótányér vállas részéhez. Beszerelés után győződjön meg róla, hogy a rögzítőgyűrűt, az ütköző részt és a többi gumi alkatrészt nem csípte-e be a rugó.

7. | Süllyessze le a hátsóhidat, és szerelje be a hátsó rugót a karosszéria és a hátsóhíd közé. Igazítsa be a rugó alsó végét (A) a híd vállas részéhez (B). Ügyeljen arra, hogy a rugó ne az ütközőre és a vezetékre (C) feküdjön fel.

8. | Helyezzen egy krokodilemelőt a hátsóhíd közepe alá, és támassza alá a hátsó felfüggesztést az emelő felemelésével.

9. | Szerelje be a lengéscsillapítók alsó részét a jobb és a bal oldalon.