## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0300 és egyesek a P0301, P0302, P0303, P0304 közül

DTC P0300: | Véletlenszerű gyújtáshiba és a következők bármilyen kombinációja:
DTC P0302: | 2. sz. henger gyújtáshiba
DTC P0304: | 4. sz. henger gyújtáshiba

MEGJEGYZÉS:

- Ha a gyújtáshiba elég gyakori ahhoz, hogy 2 egymás utáni menetciklusban megnövekedett károsanyagkibocsátás érzékelését váltsa ki, akkor a hibajelző lámpa felgyullad, és a P0300 (továbbá a P0301 - P0304 hibakódok bizonyos kombinációja) tárolódik.
- Ha a gyújtáshiba elég gyakori ahhoz, hogy a katalizátor sérülését okozza, akkor a hibajelző lámpa minden gyújtáshiba előfordulásakor villog, és a P0300 (továbbá a P0301 - P0304 kódok bizonyos kombinációja) tárolódik. A gyújtáshiba megszűnésekor a MIL égve marad.
- Először a következő DTC-k hibakeresését végezze el, ha valamelyikük a véletlenszerű gyújtáshiba DTC-vel együtt tárolódott le.
  P0068, P0106, P0107, P0108: Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelő
  P0171, P0172: Üzemanyagrendszer
  P0201-P0204, P0261, P0262, P0264, P0265, P0267, P0268, P0270, P0271: Befecskendező
  P0335, P0339: Forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő
  P0342, P0343, P0344: VEZÉRMŰTENGELY-HELYZETÉRZÉKELŐ (CMP)
  P0351-P0358: Gyújtótekercs
  P0506, P0507: Alapjárati vezérlő rendszer
  P0401, P0403, P0404, P0405, P0406, P0409, P0489, P0490: Kipufogógáz-visszavezetés (EGR) rendszer

1. | Jegyezze fel a következő hiba fennállásakor rögzített adatokat. Motorfordulatszám Járműsebesség Pillangószelep-helyzet CLV

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort (üres helyzetben), majd járassa alapjáraton.

4. | Figyelje a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 OBD STATUS-át a DTCs MENU-ben a HDS-sel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Ha PASSED (MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 5. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor várjon néhány percet, és ellenőrizze újra.

5. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

7. | Figyelje a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 OBD STATUS-át a DTCs MENU-ben a HDS-sel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Ha PASSED (MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 8. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 6 és ellenőrizze újra.

8. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Ellenőrizze az üzemanyag minőségét. A minőség jó? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Engedje le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból, és töltse fel biztosan jó üzemanyaggal, majd folytatás a következő lépéssel: 15.

11. | Ellenőrizze a gyújtógyertyákat. Ha gyújtógyertyák szennyezettek vagy elhasználódtak, cserélje ki azokat.

12. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

13. | Ellenőrizze a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE értékét a DATA LIST-ben (ADATLISTA) 10 percig a HDS-sel. Mutat a CYL1 MISFIRE, a CYL2 MISFIRE, a CYL3 MISFIRE és/vagy a CYL4 MISFIRE gyújtási hiba számokat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

14. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. Az üzemanyag-nyomás rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 15. NEM - Ha a nyomás túl nagy, cserélje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót, majd folytassa a következő lépéssel: 15. Ha a nyomás túl kicsi, ellenőrizze az üzemanyag-szivattyút, a üzemanyag-nyomócsövet és az üzemanyagszűrőt. Ha rendben van, cserélje ki az üzemanyagnyomás szabályozót, majd folytatás a következő lépéssel: 15.

15. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

16. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

17. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

18. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0300, P0301, P0302, P0303 vagy P0304 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a gyújtótekercsnél, a befecskendezőnél és motor vezérlőegységnél, majd folytassa a P0301, P0302, P0303 vagy P0304 hibakódok hibakeresésével. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

20. | Figyelje a DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 OBD STATUS-át a DTCs MENU-ben a HDS-sel. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (NEM MEGFELELŐ), folytatás a következő lépéssel: 1 és ellenőrizze újra. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 18 és ellenőrizze újra.