## Napfénytető elvezetőcsatorna-sínjének és kábelszerelvényének cseréje

1. | Szerelje ki a keretet.

2. | Szerelje ki ezeket az alkatrészeket a keretből. Napellenző Napfénytető-motor

3. | Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét. Szerelje ki a csavarokat (A, B), majd szerelje ki a csúszóütközőket (C) és a kábelvédőcső hátsó tartóit (D). Szerelje ki a csavarokat (E) a kábelvédőcső felőli tartóból (F) és a kábelvédőcső rögzítőcsavarjait (G) a keret (H) mindkét oldaláról.

4. | Amennyiben van, csatolja le a kapcsoló csatlakozó rögzítőjét (I) a keretről.

5. | Forgassa le az üvegtartót (A) az emelőkar (B) hátracsúsztatásával, majd csúsztassa vissza mindkét üvegtartót a emelőkarral.

6. | Csúsztassa hátra a kábelkorbácsot (A) és mindkét üvegtartót (B), majd szerelje le őket a keretről (C).

7. | Szerelje le a vízlevezető csúszótagot (A) az üvegtartóról (B).

8. | Szerelje be a csúszóelemet és a kábelkorbácsot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: A sérült alkatrészeket ki kell cserélni. Tegyen univerzális kenőzsírt az üvegtartóhoz (A) és a keret (B) vezetősín részéhez, ahogy a nyilak mutatják. A motor visszaszerelése előtt győződjön meg róla, hogy mindkét emelőkar párhuzamos-e, és a teljesen zárt helyzetben van-e. A motor visszaszerelése előtt szerelje be a keretet és az üveget, majd ellenőrizze a nyitási ellenállást.