## Kézi kapcsolású sebességváltó főtengelyének és olajtömítésének cseréje

Szükséges célszerszámok
Állítható csapágykihúzó, 25-40 mm ( 07JAC-PH80100)

Csapágykihúzó szár ( 07JAC-PH80200)
Kiütőkalapács ( 07741-0010201)
Sajtolószerszám ( 07749-0010000)
Toldalék, 37 x 40 mm ( 07746-0010200)
Toldalék, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)

1. | Szerelje ki a differenciálmű egységet.

2. | Szerelje ki a golyóscsapágyat (A) a tengelykapcsoló-házból (B) a célszerszám használatával.

3. | Szerelje ki az olajtömítést (A) a tengelykapcsoló felőli oldalról.

4. | Sajtolja be az új olajtömítést a sebességváltó felőli oldalra a célszerszámok használatával.

5. | Sajtolja be az új golyóscsapágyat (A) a sebességváltó felőli oldalra a célszerszámok használatával.