## Automata sebességváltóhoz való folyadékszint ellenőrzése

NOTE: Tartson távol minden idegen részecskét a sebességváltótól.

1. | Melegítse fel a motort a rendes üzemi hőmérsékletre (a hűtőventilátor bekapcsol).

2. | Parkoljon a gépjárművel vízszintes talajon, és állítsa le a motort.

3. | Vegye ki az olajszintjelző pálcát (sárga hurok) (A) a sebességváltóból, és törölje le egy tiszta ronggyal.

4. | Illessze vissza az olajszintjelző pálcát a sebességváltóba.

5. | Vegye ki az olajszintjelző pálcát, és ellenőrizze a folyadékszintet a motor leállítása után 60 - 90 másodperccel. A HOT (MELEG) mérőeszközön lévő felső jel (A) és az alsó jel (B) között kell lennie. MEGJEGYZÉS: Ha a szint a felső jelölés (A) felett van, engedje le a fölösleges folyadékot.

6. | Ha a szint az alsó jel (B) alatt van, ellenőrizze, hogy nincs-e folyadékszivárgás a sebességváltónál, az ATF-hűtő gumicsöveknél, vezetékeknél és a csőcsatlakozásoknál.

7. | Öntsön eredeti Honda ATF-Z1 Automatic Transmission Fluid (ATF) automata sebességváltó olajat az olajszintjelző pálca nyílásába (A), amíg el nem éri a felső jelölést. Mindig eredeti Honda ATF-Z1-et használjon, nem Honda ATF használata befolyásolhatja a kapcsolás minőségét.

8. | Helyezze vissza az olajszintjelző pálcát a vezetőcsövébe.