## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0133

DTC P0133: | Primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) áramkör lassú válasz

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó 5. fokozatban Gépjárműsebesség 80 km/h és 90 km/h között.

5. | Ellenőrizze a DTC P0133 OBD ÁLLAPOTÁT a DTC MENÜBEN a HDS-sel. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 3 és ellenőrizze újra.

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

10. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

11. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

12. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Sebességváltó 5. fokozatban Gépjárműsebesség 80 km/h és 90 km/h között.

13. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0133 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

14. | Ellenőrizze a DTC P0133 OBD ÁLLAPOTÁT a DTC MENÜBEN a HDS-sel. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha a FAILED (NEM MEGFELELŐ) állapot jelenik meg, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha EXECUTING (FOLYAMATBAN), akkor folyamatosan tartsa a menetkörülményeket, amíg meg nem jelenik az eredmény. Ha Out of CONDITION (Nem tesz eleget a FELTÉTELEKNEK), akkor folytatás a következő lépéssel: 11 és ellenőrizze újra.