## Napfénytető vezérlőegység bemeneti teszt

## KK, KU és KT modellek

1. | Szerelje ki a tetőkárpitot.

2. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (A) a napfénytető vezérlő egységről (B).

3. | Még lekötött csatlakozóval végezze el ezeket a bemenet vizsgálatokat a csatlakozón. Ha bármelyik vizsgálat problémát mutat ki, keresse meg az okot és küszöbölje ki, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az összes bemenet vizsgálat rendben van, cserélje ki a napfénytető vezérlő egységet.
Érintkező fészek | Vezeték | Mérési állapot | Mérés: Kívánt eredmény | A lehetséges ok, ha nincs eredmény
--- | --- | --- | --- | ---
5 | BLK | Minden állapotban | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a testeléshez: Elektromos vezetésnek kell lennie. | Elégtelen testelés (G401) Szakadás a vezetékben
1 | YEL | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez képest: Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | A 3. sz. (7,5 A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban Szakadás a vezetékben
4 | LT GRN | Napfénytető teljesen zárt helyzet | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez képest: Elektromos vezetésnek kell lennie. | Elégtelen testelés (G401) Hibás napfénytető nyitó kapcsoló Szakadás a vezetékben
3 | RED/YEL | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez képest: Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | A 3. sz. (7,5 A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban Hibás napfénytető nyitó relé Szakadás a vezetékben
2 | GRN/WHT | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez képest: Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | A 3. sz. (7,5 A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban Hibás napfénytető záró relé Szakadás a vezetékben
Kösse össze a 3. sz. és 5. sz. érintkezőket egy áthidaló vezetékkel, majd fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba | Ellenőrizze a motor működését: A motornak járnia kell (a napfénytetőnek ki kell nyílnia). | Elégtelen testelés (G401) A 7. sz. (30 A) biztosíték kiolvadt a motorháztető alatti biztosíték-/relédobozban A 3. sz. (7,5 A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban Hibás napfénytető nyitó relé Hibás napfénytető záró relé Hibás napfénytető motor Szakadás a vezetékben
Kösse össze a 2. sz. és 5. sz. érintkezőket egy áthidaló vezetékkel, majd fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba | Ellenőrizze a motor működését: A motornak járnia kell (a napfénytetőnek be kell záródnia)