## Tengelykapcsoló-főhenger nagyjavítása

### Robbantott ábra

MEGJEGYZÉS:

- Ha a művelet során szükséges, nézze meg a robbantott ábrát.
- Ne öntsön fékfolyadékot a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha fékfolyadék kerül a fényezésre, mossa le azonnal vízzel.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt fékfolyadékban és levegővel szárítsa meg; fújja át az összes csatornát sűrített levegővel.
- Öszeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az összes alkatrész portól és más idegen részecskéktől mentes legyen.
- Mindig cserélje ki az alkatrészeket újakra, amikor ez az előírás.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen szennyeződés vagy idegen anyag ne szennyezhesse a fékfolyadékot.
- Ne keverjen össze különböző gyártmányú fékfolyadékokat, mivel ezek összeférhetetlenek lehetnek.
- Ne használja ismét a leengedett fékfolyadékot. Csak tiszta DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon.

1. | Pattintsa le a biztosítógyűrűt a tengelykapcsoló-nyomóhengerről.

2. | Óvatosan szerelje ki a dugattyút, levegőnyomást bevezetve a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső nyílásán keresztül.

3. | Tolja be a dugattyú egységet a tengelykapcsoló-nyomóhengerbe.

4. | Szerelje be a biztosítógyűrűt a tengelykapcsoló-nyomóhenger hornyába.