## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 53

DTC 53: | Motor megszorulás ON

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Működik a szivattyúmotor? IGEN - Cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 46. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a VSA modulátor-vezérlőegység és a test (G202) közötti vezetékben.n

5. | Csatlakoztassa vissza a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

6. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

7. | Vigye próbaútra a gépjárművet 15 km/h-val vagy gyorsabban.

8. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. A VSA-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 53 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n