## Hátfali világítás cseréje

1. | Szerelje le a hátsó lökhárítót.

2. | Nyissa ki a csomagtér ajtót, és vegye le a szerelőnyílás fedelet.

3. | Kösse le a csatlakozókat (A) a hátsó lámpáról (B).
Féklámpa/Hátsó lámpa: | 21/5 W
Irányjelző lámpa: | 21 W
Tolatólámpa: | 21 W
Hátsó ködlámpa: | 21 W (KG, KR és KE modellek)

4. | Szerelje ki a rögzítő anyákat és a csavart, majd szerelje ki a hátsó lámpát.

5. | A hátsó lámpa beszerelésekor ellenőrizze a tömítést; ha deformálódott vagy összenyomódott, cserélje ki.

6. | Miután beszerelte a hátsó lámpát, folyasson rá vizet és győződjön meg a tömítettségéről.