### Karbantartási terv nehéz körülmények esetén - kivéve európai, ausztráliai és új-zélandi modellek

Ez a karbantartási terv azt a minimálisan szükséges karbantartást vázolja fel, amelyet a gépjármű zavartalan működése érdekében el kell végezni. A helyi és éghajlati különbségek miatt bizonyos további szervizmunkák lehetnek szükségesek. Kérjük, hogy a részletesebb leírást olvassa el a garancia-kézikönyvben.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Tisztítsa meg a légtisztítóbetétet! | Csak száraz típus | 10.000 kilométerenként
Cserélje ki a légtisztító betétet | Nedves típus | 20.000 kilométerenként
Száraz típus | 20.000 kilométerenként
Ellenőrizze a szelephézagot! Ellenőrizze a szelephézagot | 40.000 kilométerenként
Cserélje ki az üzemanyag szűrőt A cserével kapcsolatos információkat lásd a vezetési körülményekkel kapcsolatos információk alatt Üzemanyag-szűrőt a karbantartási tervben meghatározott időközönként, illetve megtett kilométerenként kell cserélni. Ha a használt üzemanyag vélhetően porral, stb. szennyezett, akkor az üzemanyag-szűrő cseréje 40 000 km megtétele vagy 2 év eltelte után javasolt (EU modell kivételével). Mivel a szűrő hamarabb eltömődhet. Az üzemanyagszűrő cseréjét szakember végezheti. Az üzemanyag-ellátórendszer nyomás alatt van, ezért az üzemanyag-vezeték csatlakozásainak nem megfelelő kezelése esetén az üzemanyag kifreccsenhet, ami kárt okozhat. |  |  |  | l |  |  |  | l |  |
Cserélje ki a gyújtógyertyákat! | 40.000 kilométerenként
Ellenőrizze és állítsa be a hajtószíjakat Ellenőrizze a repedéseket és a sérüléseket! Ellenőrizze a feszességet és a behajlást. |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Alapjárati sebesség ellenőrzése |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Motor hűtőfolyadék cseréje Használjon Honda All Season Antifreeze/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Cserélje le a sebességváltó olajat (kézi sebességváltó olaj)! Használjon Honda kézi sebességváltó olajat! |  |  | l |  |  | l |  |  | l |
Cserélje le a folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó olajat (Automata sebességváltóhoz való olaj)! Használja a Honda automata sebességváltóhoz való Z1 olajat |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Elülső és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze a fékbetét sérülését és a tárcsafék törését!. Ellenőrizze a kerékfékhenger szivárgását!. Ellenőrizze a fékcsövek repedését, fényezését, kopását és szennyeződését!. Ellenőrizze a féknyereg sérülését, szivárgását és tömítettségét!. | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje le a fékfolyadékot! Csak DOT 3 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadékszintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását! Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Forgassa meg a kerekeket (legalább havonta ellenőrizze a keréknyomást és a kerekek állapotát)! | 10.000 kilométerenként
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket! Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Összekötőrúd-végek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc zsírzását és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharang sérülését és a kenőanyag szivárgását. | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Felfüggesztés elemei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangok és szalagok esetleges repedését! Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és vezetékek (beleértve az ABS-t) Ellenőrizze a főfékhenger, az adagoló szabályozószelep és az ABS elem sérülését és szivárgását! | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Motorhűtő-folyadék. Kézi kapcsolású sebességváltóhoz való olaj. Automata sebességváltóhoz való olaj. Fékfolyadék. Szélvédő mosó.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a katalizátor hőterelő lemezének, a kipufogócsőnek és a kipufogódobnak a sérülését, szivárgását és szigeteltségét!
Üzemanyagvezetékek és csatlakozók Ellenőrizze az üzemanyagvezetékek csatlakozásait, repedéseit és állagromlását! Húzza után a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült alkatrészeket.