## Első utasoldali ülésfoglaltság-érzékelő egység cseréje

MEGJEGYZÉS: Nézze át az ülések cseréjének műveletét a Karosszéria című fejezetben, mielőtt javítást vagy szerviz munkát végezne.

## Kiszerelés

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdené a munkát.

2. | Kösse le az oldalsó légzsák vezetékkötegének 2-pólusú csatlakozóját.

3. | Szerelje ki az ülés egységet és az ülés háttámla burkolatot.

4. | Szerelje le a burkolatot (A), majd kösse le az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egység vezetékköteg 8-pólusú érzékelőjének csatlakozóit az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egységről.

5. | Szerelje ki a két darab csavart (B) és az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egységet (C).

## Beszerelés

1. | Helyezze az új elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egységet a háttámla vázra. Húzza meg a két darab csavart (A), és csatlakoztassa az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egység vezetékkötegének 8-pólusú és érzékelő csatlakozóját az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egységhez. Szerelje vissza a burkolatot.

2. | Szerelje fel a háttámla burkolatot.

3. | Szerelje be az ülés egységet, majd csatlakoztassa az oldalsó légzsák vezetékköteg 2-pólusú csatlakozóját.

4. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

5. | Állítsa a háttámlát a szokásos helyzetbe, és győződjön meg róla, hogy semmi sincs az elülső utasülésen.

6. | Állítsa be az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egység alaphelyzetét.

7. | Az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő egység beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. Fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia.