## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 16

DTC 16: | VT3 és VT6 nyomatékérzékelő

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Várjon legalább 10 másodpercet. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 16? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n

5. | Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló a KI állásban van-e, majd bontsa az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) és a nyomatékérzékelő 7 pólusú csatlakozójának csatlakozását.

6. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a megfelelő elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozójának B (14-pólusú) érintkezője és a karosszéria teselés között (lásd a táblázatot).
Érintkező neve | Az elektromos szervokormány vezérlőegység B csatlakozójának érintkező száma
--- | ---
Vccl | 1
Vcc2 | 2
VT3 | 10
VT6 | 8
T/S GND | 9
Van elektromos vezetés? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti megfelelő érzékelőáramkörben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a megfelelő elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozójának B (14-pólusú) érintkezője és a karosszéria testelés között (lásd a táblázatot).
Érintkező neve | Az elektromos szervokormány vezérlőegység B csatlakozójának érintkező száma
--- | ---
Vcc1 | 1
Vcc2 | 2
VT3 | 10
VT6 | 8
T/S GND | 9
Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a rövidzárlatot a feszültség felé az EPS vezérlőegység és a nyomatékérzékelő közötti + áramköri vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozója megfelelő érintkezője és a nyomatékérzékelő csatlakozó közötti összeköttetést (lásd a táblázatot).
Érintkező neve | Nyomatékérzékelő érintkezőszáma | Az elektromos szervokormány vezérlőegység B csatlakozójának érintkező száma
--- | --- | ---
Balkormányos | Jobbkormányos
Vcc1 | 2 | 6 | 1
Vcc2 | 6 | 2 | 2
VT3 | 5 | 3 | 10
VT6 | 7 | 1 | 8
T/S GND | 4 | 4 | 9
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Szüntesse meg a szakadást az EPS vezérlőegység és a nyomatékérzékelő közötti megfelelő nyomatékérzékelő-vezetékben.n

11. | Helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, és csatlakoztassa vissza az összes szétválasztott csatlakozót.

12. | Indítsa be a motort. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult EPS vezérlőegység-csatlakozók. Ha szükséges, akkor cserélje ki az elektromos szervokormány vezérlő egységet és újra ellenőrizze le.n

13. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 16? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza nyomatékérzékelő csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó kormányművel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n