## Vezérműtengely ellenőrzése

1. | Távolítsa el a vezérműtengely-lánckereket: L13A3 motor. L15A5 motor.

2. | Távolítsa el a szelepőhimba-egységet: L13A3 motor. L15A5 motor.

3. | Helyezze a szelephimba-tengelyt a hengerfejre, majd húzza meg a megadott nyomatékkal.
Megadott nyomaték: | 29 Nm (3,0 kgf·m)
Tegyen motorolajat a menetre és a peremre.

4. | A hengerfej hátsó része felé történő nyomással helyezze be a vezérműtengelyt.

5. | A vezérműtengely végénél állítsa a mutatós mérőműszert nulla állásba. Mozgassa a vezérműtengelyt előre és hátra és mérje meg a vég holtjátékát. Ha az axiális játék a javítási határértéken túl van, cserélje ki a vezérműtengely fedelet és ismételje meg az ellenőrzést. Ha a mérési eredmény még mindig a határérték felett helyezkdeik el, cserélje ki a vezérműtengelyt.
Vezérműtengely-vég holtjáték
Szabvány (új): | 0,05-0,25 mm
Javítási határérték: | 0,5 mm

6. | Távolítsa el a vezérműtengelyt: L13A3 motor. L15A5 motor.

7. | Tisztítsa meg a vezérműtengelyt és ellenőrizze az emelőpadokat. Ha valamelyik bütyöknyúlvány rozsdás, horzsolódott vagy nagyon kopott, cserélje ki a vezérműtengelyt.

8. | Mérje meg az egyes vezérműtengely-végcsapok átmérőjét.

9. | A végcsap átmérőjénél állítsa nullára a műszert.

10. | Tisztítsa meg a hengerfejben a vezérműtengely-csapágyak felületeit. Mérje meg az egyes vezérműtengely-csapágyfelületek belső átmérőit és ellenőrizze az ovalitásukat. Ha a vezérműtengely és a tartó közötti hézag a szerviz határértéken belül helyezkedik el, folytassa a 12lépéssel. Ha a vezérműtengely és a csapágyfedél közötti hézag a javítási határértéken túl van és a vezérműtengely ki lett cserélve, akkor cserélje ki a hengerfejet. Ha a vezérműtengely és a csapágyfedél közötti hézag a javítási határértéken túl van és a vezérműtengely nem lett kicserélve, akkor folytassa a következő lépéssel: 11.
Vezérműtengely és tartó közötti olajrés
Szabvány (új): | 0,045-0,084 mm
Javítási határérték: | 0,100 mm

11. | Ellenőrizze a V-blokkok által alátámasztott vezérműtengely teljes excentritását. Ha a vezérműtengely teljes ütése a javítási határértéken belül van, cserélje ki a hengerfejet. Ha a vezérműtengely teljes ütése a javítási határértéken túl van, cserélje ki a vezérműtengelyt és újra ellenőrizze a vezérműtengely-siklócsapágy kenési hézagot. Ha az olajhézag még mindig a határérték felett helyezkdeik el, cserélje ki a hengerfejet.
Vezérműtengely teljes excentritása
Szabvány (új): | Maximum 0,03 mm
Javítási határérték: | 0,04 mm

12. | Mérje meg a bütyöknyúlvány magasságát.
Bütyüknyúlvány magassága Szabvány (Új)
| SZÍVÁS | KIPUFOGÁS
--- | --- | ---
L15A5 motor | PRIMER | 35,3799 mm | 35,3877 mm
MÁSODLAGOS | 30,5291 mm
L13A3 motor | 35,471 mm | 35,558 mm
PRIMER: Primer | MÁSODLAGOS: Másodlagos | C/C: Vezérműlánc
L15A5 motor: